

**Čistička vzduchu Smart Pet Care**

Návod na obsluhu

VAROVANIA

* Keď je napájací adaptér poškodený, je potrebné ho nahradiť originálnym napájacím adaptérom, ktorý si zakúpite u výrobcu alebo u popredajného tímu.
* Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
* Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
* Pred údržbou čističky vzduchu ju vypnite a odpojte od napájania.

Preventívne opatrenia

* Pred premiestňovaním čističku vypnite a odpojte zo siete.
* Čističku nie je možné zapnúť, ak mriežka ventilátora a kryt priehradky na filter nie sú správne nasadené.
* Medzi prívodmi vzduchu a stenami alebo inými predmetmi udržiavajte odstup minimálne 20 cm.
* Pred čistením alebo inou údržbou musí byť prístroj odpojený od napájania.
* Aby ste znížili riziko rozmnožovania baktérií, z vonkajšej strany filtračného sitka pravidelne odstraňujte prach, vlasy a iné častice.
* Z prívodu vzduchu odstráňte prach, vlasy a iné častice, aby ste predišli zhoršeniu prísunu vzduchu.
* Keď sa čistička dlhšie nepoužíva, prikryte výstup vzduchu, aby ste predišli vniknutiu prachu, vlasov a iných častíc dovnútra čističky.

Napájací adaptér a elektrickú zásuvku používajte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému poškodeniu:

* Napájací adaptér príliš neťahajte, nekrúťte ani neohýbajte, inak môže dôjsť k obnaženiu alebo poškodeniu jadra kábla.
* Napájací adaptér musí byť pripojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
* Používajte napájací adaptér, ktorý bol priložený k čističke. Nepoužívajte napájacie adaptéry od iných výrobcov.
* Pred vykonávaním údržby alebo premiestňovaním čističky ju vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky.
	+ Ak začne čistička vydávať nezvyčajné zvuky, uvoľňovať nepríjemný zápach, prehrievať sa alebo sa ventilátor otáča nepravidelne, okamžite ju prestaňte používať.
	+ Do ochranných krytov, pohyblivých častí a prívodov/výstupov vzduchu nestrkajte prsty ani cudzie predmety.
	+ Udržujte predmety, ako sú vlasy alebo textílie, v dostatočnej vzdialenosti od čističky, aby nedošlo k zablokovaniu prívodov alebo výstupov vzduchu.
	+ Na čističku si nesadajte, neopierajte sa o ňu a nenakláňajte ju.
	+ Pri používaní v kombinácii s plynovými spotrebičmi (ako napríklad plynové sporáky, plynové ohrievače) dostatočne vetrajte, aby ste zabránili otrave oxidom uhoľnatým.
	+ Do výstupu vzduchu na čističke nelejte žiadne kvapaliny ani nesypte prášok či iné drobné častice.
	+ Dávajte pozor, aby do čističky nevnikli žiadne horľavé predmety.

Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo iným škodám, čističku nepoužívajte za nasledujúcich okolností:

* + V blízkosti otvoreného ohňa, ako sú napríklad sviečky, kadidlá, kachle, krby, cigarety, prskavky, zapaľovače, viacúčelové baterky, zapaľovače sviečok alebo panvice na oheň.
	+ V blízkosti zariadení, ktoré generujú vysoké teploty, ako sú napríklad elektrické ohrievače, teplovzdušné ventilátory, elektrické ohrievače nôh, elektrické kachle a elektrické žehličky.
	+ Neumiestňujte ju na nestabilných miestach, kde by sa čistička mohla ľahko prevrhnúť.
	+ Neumiestňujte ju v prostrediach, ktoré sú mimoriadne horľavé, vlhké alebo mokré, ako napríklad v kúpeľniach.

Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Mriežka



Pohľad zozadu

Pohľad spredu

Tlačidlo zapnutia/tlačidlo pohotovostného režimu

Port napájania

Senzor častíc

Tlačidlo na nastavenie svetla

Tlačidlo zmeny režimu

Displej

Pokyny na displeji



Tlačidlo zapnutia/tlačidlo pohotovostného režimu

Kontrolka výmeny filtra

Kontrolka Wi-Fi

Kontrolka zámku

Tlačidlo na nastavenie svetla

Ručný: Nastavenie a uloženie plochy pokrytia a účinnosti čistenia v aplikácii.

Spánok: Mimoriadne nízka hlučnosť na vytvorenie prostredia pre pohodlný spánok.

Automatický: Automatické prepínanie režimov v závislosti od kvality vzduchu v interiéri.

Tlačidlo zmeny režimu

Kontrolka režimu

Kontrolka kvality vzduchu

oranžová alebo červená podľa hodnoty PM 2,5.

Zelená – 1 – 35 μg/m³

Žltá – 36 – 75 μg/m³

Oranžová – 76 – 150 μg/m³

Červená -->150 μg/m3

Montáž

|  |  |
| --- | --- |
| Umiestnenie čističky | Pripojenie do elektrickej zásuvky |
| Pre optimálny výkon zabezpečte, aby vzdialenosti medzi prívodmi vzduchu na čističke a inými objektmi, ako sú napr. steny, zodpovedali nižšie navrhovaným požiadavkám. | Napájací kábel pripojte k portu napájania na čističke a následne do elektrickej zásuvky. |



20 cm alebo viac

20 cm alebo viac

Poznámka: Pre zabezpečenie lepšieho čistiaceho efektu odporúčame ponechať dvere aj okná zatvorené.

Spôsob použitia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zapnutie/Pohotovostný režim | Prepínanie režimov | Nastavenie jasu displeja |
| Čističku zapnete/prepnete na pohotovostný režim ťuknutím na tlačidlo zapnutia/prepnutia na pohotovostný režim. | Keď je čistička zapnutá, ťuknutím na tlačidlo prepínania režimov môžete prepínať režimy. | Stlačením tlačidla nastavenia svetla môžete prepínať medzi úrovňami jasu: zapnuté, stlmené a vypnuté. |
|  |  |  |
| Resetovanie Wi-Fi | Aktivácia/deaktivácia funkcie zámku | Pripomienka na výmenu filtra |
| * Pri prvom pripojení čističky k aplikácii alebo keď sa k nej nedá pripojiť, stlačte a podržte tlačidlo nastavenia svetla na 7 sekúnd. Po úspešnom resetovaní siete Wi-Fi čistička vydá zvukové upozornenie a kontrolka Wi-Fi začne blikať.
* Po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi zostane kontrolka Wi-Fi svietiť.
* Ak pripojenie k sieti Wi-Fi po uplynutí časového limitu zlyhá, kontrolka Wi-Fi zhasne.
 | * Ak chcete zámok aktivovať alebo deaktivovať, stlačte tlačidlo zmeny režimu a podržte ho 7 sekúnd.
* Kontrolka zámku svieti, keď je funkcia zámku zapnutá, a nesvieti, keď je funkcia vypnutá.
 | Keď je filter nutné vymeniť, na displeji začne blikať kontrolka výmeny filtra. |
|  |  |  |

Povolenie/vypnutie Wi-Fi

* Wi-Fi môžete pripojiť/odpojiť, keď súčasne stlačíte a 7 sekúnd podržte tlačidlo zmeny režimu a tlačidlo nastavenia svetla.
* Keď je Wi-Fi je zapnuté, svieti kontrolka Wi-Fi, ak je Wi-Fi vypnuté, kontrolka nesvieti.



Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Xiaomi Home.

Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju.

Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustite aplikáciu Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie. |

Starostlivosť a údržba

** Varovanie:**

Pred údržbou čističky vzduchu sa uistite, že je vypnutá a napájací adaptér je vypojený zo siete.

**Výmena filtra**

Vyberte starý filter a nainštalujte nový správne podľa obrázka.



Resetovanie filtra

Keď je čistička v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/tlačidlo pohotovostného režimu na 7 sekúnd.

Po úspešnom resetovaní filtra čistička pípne a kontrolka kvality vzduchu sa rozsvieti na zeleno na 1 sekundu.

Poznámka: Filter odporúčame meniť každých 6 až 12 mesiacov.

Zakúpte si originálne a kompatibilné filtre z oficiálnych zdrojov.

** Varovanie:**

Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa uistite, že je čistička vypnutá a napájací adaptér je vypojený zo siete.

|  |  |
| --- | --- |
| Čistenie priehradky na filter | Čistenie senzora častíc |
| Aby ste zabezpečili optimálne vetranie a vyčistenie vzduchu, na odstránenie prachu z prívodov vzduchu a priehradky na filter použite vysávač alebo tieto miesta jemne utrite mäkkou handričkou. | Kryt senzora častíc otvorte pomocou tupého náradia. Následne pomocou vzduchovej pištole alebo sušiča na vlasy senzor vyčistite tak, ako je znázornené na obrázku. Odporúčame použiť suchý vatový tampón a dvakrát za rok jemne utrieť prach prilepený na senzore. |
|  |  |
| Poznámka: Čističku neoplachujte ani nestriekajte priamo vodou, ani ju neutierajte príliš mokrou handričkou, aby ste predišli poškodeniu čističky. | Poznámka: Nepoužívajte horúci vzduch. |

Technické parametre

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: Čistička vzduchu Xiaomi Smart Pet CareModel: AC-M30-SCRozmery zariadenia: Φ220 × H390 mmČistá hmotnosť: Približne 2,45 kgEfektívne pokrytie: 16 – 27 m2 \*Menovité napätie: 24 V ⎓Menovitý príkon napájacieho adaptéra:100 – 240 V~, 50/60 HzMenovitý príkon: 27 WHladina hluku: ≤60 dB(A)Rýchlosť dodávky čistého vzduchu (RDČV pre častice):230 m3/h | Spotreba elektrickej energieV pohotovostnom režime: < 2,0 WRežim vypnutia: < 0,5 WČas na zadanie podmienkyV pohotovostnom režime: ≤20 minBezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHzSkladovacia teplota: -10 °C až 40 °CSkladovacia vlhkosť: 5 % – 90 % RVDátum výroby: Viď obalPodrobnosti o dovozcovi nájdete na obale.\* Vypočítané podľa normy GB/T 18801-2022Technické parametre vysokofrekvenčného žiarenia: Wi– Fi 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)Max. RF výstupný výkon: <20 dBmPri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm. |

Technické parametre napájacieho adaptéra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zverejnené informácie** | **Hodnota a presnosť** | **Jednotka** |
| Výrobca | Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd. | – |
| Označenie modelu | BLJ48WD240200P-V | – |
| Vstupné napätie | 100 – 240 | V str. |
| Vstupná str. frekvencia | 50/60 | Hz |
| Výstupné napätie | 24,0 | V |
| Výstupný prúd | 2,0 | A |
| Výstupný výkon | 48,0 | W |
| Priemerná účinnosť v aktívnom stave | 87,8 | % |
| Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %) | 84,4 | % |
| Spotreba bez zaťaženia | 0,10 | W |

Informácie o súlade s nariadeniami

**Európa – Vyhlásenia o zhode EÚ**

 Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M30-SC je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

**Informácie o likvidácii a recyklácii**

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide

Vyrobené v Číne

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518