

**Čistička vzduchu Smart Pet Care**

Návod na obsluhu

VAROVANIA

* Keď je napájací adaptér poškodený, je potrebné ho nahradiť originálnym napájacím adaptérom, ktorý si zakúpite u výrobcu alebo u popredajného tímu.
* Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám.
* Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
* Pred údržbou čističky vzduchu ju vypnite a odpojte od napájania.

Preventívne opatrenia

* Pred premiestňovaním čističku vypnite a odpojte zo siete.
* Čističku nie je možné zapnúť, ak mriežka ventilátora a kryt priehradky na filter nie sú správne nasadené.
* Medzi prívodmi vzduchu a stenami alebo inými predmetmi udržiavajte odstup minimálne 20 cm.
* Pred čistením alebo inou údržbou musí byť prístroj odpojený od napájania.
* Aby ste znížili riziko rozmnožovania baktérií, z vonkajšej strany filtračného sitka pravidelne odstraňujte prach, vlasy a iné častice.
* Z prívodu vzduchu odstráňte prach, vlasy a iné častice, aby ste predišli zhoršeniu prísunu vzduchu.
* Keď sa čistička dlhšie nepoužíva, prikryte výstup vzduchu, aby ste predišli vniknutiu prachu, vlasov a iných častíc dovnútra čističky.

Napájací adaptér a elektrickú zásuvku používajte podľa nasledujúcich pokynov, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému poškodeniu:

* Napájací adaptér príliš neťahajte, nekrúťte ani neohýbajte, inak môže dôjsť k obnaženiu alebo poškodeniu jadra kábla.
* Napájací adaptér musí byť pripojený do vhodnej elektrickej zásuvky.
* Používajte napájací adaptér, ktorý bol priložený k čističke. Nepoužívajte napájacie adaptéry od iných výrobcov.
* Pred vykonávaním údržby alebo premiestňovaním čističky ju vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky.
  + Ak začne čistička vydávať nezvyčajné zvuky, uvoľňovať nepríjemný zápach, prehrievať sa alebo sa ventilátor otáča nepravidelne, okamžite ju prestaňte používať.
  + Do ochranných krytov, pohyblivých častí a prívodov/výstupov vzduchu nestrkajte prsty ani cudzie predmety.
  + Udržujte predmety, ako sú vlasy alebo textílie, v dostatočnej vzdialenosti od čističky, aby nedošlo k zablokovaniu prívodov alebo výstupov vzduchu.
  + Na čističku si nesadajte, neopierajte sa o ňu a nenakláňajte ju.
  + Pri používaní v kombinácii s plynovými spotrebičmi (ako napríklad plynové sporáky, plynové ohrievače) dostatočne vetrajte, aby ste zabránili otrave oxidom uhoľnatým.
  + Do výstupu vzduchu na čističke nelejte žiadne kvapaliny ani nesypte prášok či iné drobné častice.
  + Dávajte pozor, aby do čističky nevnikli žiadne horľavé predmety.

Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo iným škodám, čističku nepoužívajte za nasledujúcich okolností:

* + V blízkosti otvoreného ohňa, ako sú napríklad sviečky, kadidlá, kachle, krby, cigarety, prskavky, zapaľovače, viacúčelové baterky, zapaľovače sviečok alebo panvice na oheň.
  + V blízkosti zariadení, ktoré generujú vysoké teploty, ako sú napríklad elektrické ohrievače, teplovzdušné ventilátory, elektrické ohrievače nôh, elektrické kachle a elektrické žehličky.
  + Neumiestňujte ju na nestabilných miestach, kde by sa čistička mohla ľahko prevrhnúť.
  + Neumiestňujte ju v prostrediach, ktoré sú mimoriadne horľavé, vlhké alebo mokré, ako napríklad v kúpeľniach.

Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Mriežka

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, klimatizace, reproduktor

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Pohľad zozadu

Pohľad spredu

Tlačidlo zapnutia/tlačidlo pohotovostného režimu

Port napájania

Senzor častíc

Tlačidlo na nastavenie svetla

Tlačidlo zmeny režimu

Displej

Pokyny na displeji

Obsah obrázku text, diagram, snímek obrazovky, Písmo

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Tlačidlo zapnutia/tlačidlo pohotovostného režimu

Kontrolka výmeny filtra

Kontrolka Wi-Fi

Kontrolka zámku

Tlačidlo na nastavenie svetla

Ručný: Nastavenie a uloženie plochy pokrytia a účinnosti čistenia v aplikácii.

Spánok: Mimoriadne nízka hlučnosť na vytvorenie prostredia pre pohodlný spánok.

Automatický: Automatické prepínanie režimov v závislosti od kvality vzduchu v interiéri.

Tlačidlo zmeny režimu

Kontrolka režimu

Kontrolka kvality vzduchu

oranžová alebo červená podľa hodnoty PM 2,5.

Zelená – 1 – 35 μg/m³

Žltá – 36 – 75 μg/m³

Oranžová – 76 – 150 μg/m³

Červená -->150 μg/m3

Montáž

|  |  |
| --- | --- |
| Umiestnenie čističky | Pripojenie do elektrickej zásuvky |
| Pre optimálny výkon zabezpečte, aby vzdialenosti medzi prívodmi vzduchu na čističke a inými objektmi, ako sú napr. steny, zodpovedali nižšie navrhovaným požiadavkám. | Napájací kábel pripojte k portu napájania na čističke a následne do elektrickej zásuvky. |

Obsah obrázku skica, Domácí spotřebič, válec, kresba

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

20 cm alebo viac

20 cm alebo viac

Poznámka: Pre zabezpečenie lepšieho čistiaceho efektu odporúčame ponechať dvere aj okná zatvorené.

Spôsob použitia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zapnutie/Pohotovostný režim | Prepínanie režimov | Nastavenie jasu displeja |
| Čističku zapnete/prepnete na pohotovostný režim ťuknutím na tlačidlo zapnutia/prepnutia na pohotovostný režim. | Keď je čistička zapnutá, ťuknutím na tlačidlo prepínania režimov môžete prepínať režimy. | Stlačením tlačidla nastavenia svetla môžete prepínať medzi úrovňami jasu: zapnuté, stlmené a vypnuté. |
|  |  |  |
| Resetovanie Wi-Fi | Aktivácia/deaktivácia funkcie zámku | Pripomienka na výmenu filtra |
| * Pri prvom pripojení čističky k aplikácii alebo keď sa k nej nedá pripojiť, stlačte a podržte tlačidlo nastavenia svetla na 7 sekúnd. Po úspešnom resetovaní siete Wi-Fi čistička vydá zvukové upozornenie a kontrolka Wi-Fi začne blikať. * Po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi zostane kontrolka Wi-Fi svietiť. * Ak pripojenie k sieti Wi-Fi po uplynutí časového limitu zlyhá, kontrolka Wi-Fi zhasne. | * Ak chcete zámok aktivovať alebo deaktivovať, stlačte tlačidlo zmeny režimu a podržte ho 7 sekúnd. * Kontrolka zámku svieti, keď je funkcia zámku zapnutá, a nesvieti, keď je funkcia vypnutá. | Keď je filter nutné vymeniť, na displeji začne blikať kontrolka výmeny filtra. |
|  |  |  |

Povolenie/vypnutie Wi-Fi

* Wi-Fi môžete pripojiť/odpojiť, keď súčasne stlačíte a 7 sekúnd podržte tlačidlo zmeny režimu a tlačidlo nastavenia svetla.
* Keď je Wi-Fi je zapnuté, svieti kontrolka Wi-Fi, ak je Wi-Fi vypnuté, kontrolka nesvieti.

Obsah obrázku skica, Perokresba, kresba, klipart

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Xiaomi Home.

Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju.

Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustite aplikáciu Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie. |

Starostlivosť a údržba

** Varovanie:**

Pred údržbou čističky vzduchu sa uistite, že je vypnutá a napájací adaptér je vypojený zo siete.

**Výmena filtra**

Vyberte starý filter a nainštalujte nový správne podľa obrázka.

Obsah obrázku skica, kresba, ilustrace, design

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Obsah obrázku skica, kresba, kruh, ilustrace

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.Resetovanie filtra

Keď je čistička v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/tlačidlo pohotovostného režimu na 7 sekúnd.

Po úspešnom resetovaní filtra čistička pípne a kontrolka kvality vzduchu sa rozsvieti na zeleno na 1 sekundu.

Poznámka: Filter odporúčame meniť každých 6 až 12 mesiacov.

Zakúpte si originálne a kompatibilné filtre z oficiálnych zdrojov.

** Varovanie:**

Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa uistite, že je čistička vypnutá a napájací adaptér je vypojený zo siete.

|  |  |
| --- | --- |
| Čistenie priehradky na filter | Čistenie senzora častíc |
| Aby ste zabezpečili optimálne vetranie a vyčistenie vzduchu, na odstránenie prachu z prívodov vzduchu a priehradky na filter použite vysávač alebo tieto miesta jemne utrite mäkkou handričkou. | Kryt senzora častíc otvorte pomocou tupého náradia. Následne pomocou vzduchovej pištole alebo sušiča na vlasy senzor vyčistite tak, ako je znázornené na obrázku. Odporúčame použiť suchý vatový tampón a dvakrát za rok jemne utrieť prach prilepený na senzore. |
|  |  |
| Poznámka: Čističku neoplachujte ani nestriekajte priamo vodou, ani ju neutierajte príliš mokrou handričkou, aby ste predišli poškodeniu čističky. | Poznámka: Nepoužívajte horúci vzduch. |

Technické parametre

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: Čistička vzduchu Xiaomi Smart Pet Care  Model: AC-M30-SC  Rozmery zariadenia: Φ220 × H390 mm  Čistá hmotnosť: Približne 2,45 kg  Efektívne pokrytie: 16 – 27 m2 \*  Menovité napätie: 24 V ⎓  Menovitý príkon napájacieho adaptéra:  100 – 240 V~, 50/60 Hz  Menovitý príkon: 27 W  Hladina hluku: ≤60 dB(A)  Rýchlosť dodávky čistého vzduchu (RDČV pre častice):  230 m3/h | Spotreba elektrickej energie  V pohotovostnom režime: < 2,0 W  Režim vypnutia: < 0,5 W  Čas na zadanie podmienky  V pohotovostnom režime: ≤20 min  Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz  Skladovacia teplota: -10 °C až 40 °C  Skladovacia vlhkosť: 5 % – 90 % RV  Dátum výroby: Viď obal  Podrobnosti o dovozcovi nájdete na obale.  \* Vypočítané podľa normy GB/T 18801-2022  Technické parametre vysokofrekvenčného žiarenia: Wi– Fi 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)  Max. RF výstupný výkon: <20 dBm  Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm. |

Technické parametre napájacieho adaptéra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zverejnené informácie** | **Hodnota a presnosť** | **Jednotka** |
| Výrobca | Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd. | – |
| Označenie modelu | BLJ48WD240200P-V | – |
| Vstupné napätie | 100 – 240 | V str. |
| Vstupná str. frekvencia | 50/60 | Hz |
| Výstupné napätie | 24,0 | V |
| Výstupný prúd | 2,0 | A |
| Výstupný výkon | 48,0 | W |
| Priemerná účinnosť v aktívnom stave | 87,8 | % |
| Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %) | 84,4 | % |
| Spotreba bez zaťaženia | 0,10 | W |

Informácie o súlade s nariadeniami

**Európa – Vyhlásenia o zhode EÚ**

Obsah obrázku bílé, logo, symbol, Písmo

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný. Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M30-SC je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Obsah obrázku vozík, přeprava, kov

Popis byl vytvořen automaticky**Informácie o likvidácii a recyklácii**

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide

Vyrobené v Číne

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518